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AsCreation KUVATAPETIT
Varmistathan, että työohje on ko. mallistolle.  Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että vuodissa ei ole silmin 
havaittavia virheitä ja tuote muutoinkin virheetön. AsCreation painaa mallistosta riippuen tapetit joko 1 m tai 50 cm 

leveille kuituvuodille. 
Huolehdi, että tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.  Vältä vetoa ja sulje mahd. ilmastointilaitteet
tapetoitavassa tilassa. Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Työvälineiksi tarvitset sakset, kynän, liisteritelan, pensselin, pehmeä sienen/rätin, lastan / tapettiharjan, 

vatupassin, linjarin (katon ja lattiarajan leikkaamisen avuksi) sekä tapettiveitsen.  

Levitä tapetti pöydälle ja leikkaa vuodat leikkausmerkkien kohdalta erilleen toisistaan.  Huomioi vuotien 

numerointi, joka osoittaa järjestyksen seinällä. 

Merkitse vatupassia tai liitulankaa käyttäen aloituskohtaan linjaviiva, jotta varmistat kuvatapetin

suoruuden seinällä. 

Levitä tasaisesti non-woven tapettiliisteriä (muista sekoittaa liisteri aina huolellisesti ennen työn aloitusta)  seinälle  telalla n. 2 vuodan leveydelle kerrallaan .  Voit  käyttää myös pensseliä  paikkoihin, joihin  telalla on vaikea  levittää.   Voit  myös   levittää liisterin tapetin  takapinnalle   perinteiseen  tapaan ilman erillistä vettymisaikaa .  Kiinnitä vuodat numerojärjestyksessä seinälle oikealta vasemmalle  ja   jätä   muutama senttimetri   työskentelyvaraa   yläosaan.  Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/lastalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja  yläreunat puhtaiksi.   Kiinnitä   seuraava   vuota puskusaumaan edellisen kanssa.  Työn edetessä pyyhi vuodat välittömästi kauttaaltaan, jotta mahdolliset  liisteritahrat poistuvat tapetin pinnalta. Käytä pyyhintään kosteaa , pehmeää ja puhdasta sientä / rättiä   Vältä hankaamista.

Reklamaatiot:  Jos  rullia avattaessa tai  työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava   yhteys tapetin    myyjään.      Mikäli  työtä  jatketaan   ongelmista  huolimatta, hyväksytään  samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia ,    saumat   jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.

Liisteri: Kuitutapeteille tarkoitetut liisterit 
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