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AS Creation THE WALL panelitapettien työohje
                                           
Tarkistathan, että työohje on ko. mallistolle ja että kaikissa rullat ovat samaa painoerää. Pidä etiketit tallessa
lisätilauksia ja reklamaatiotilanteita varten, kunnes työ on valmis. Tarkista myös värisävy ja ettei vuodissa
ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. painovirheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen.
Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien mahdollista leikkaamista. Huolehdi, että tapetoitava pinta on siisti, 
pölytön ja tapetoinnille sopiva. Vältä vetoa ja sulje ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa. Tummissa tapeteissa
suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Levitä tapetti pöydälle ja leikkaa vuodat leikkausmerkkien kohdalta erilleen toisistaan.  Huomio vuotien numerointi , joka osoittaa järjestyksen seinällä. Yhdessä rullassa on 3 kpl 53cm leveää 280cm korkeaa vuotaa. 

Merkitse vatupassia tai liitulankaa käyttäen aloituskohtaan linjaviiva, jotta varmistat tapetin lähtölinjan suoruuden seinällä. Levitä tasaisesti non-woven  tapettiliisteriä (muista sekoittaa liisteri aina huolellisesti ennen työn aloitusta)  seinälle  telalla n. 2 vuodan leveydelle kerrallaan .  Voit  käyttää myös pensseliä  paikkoihin, joihin  telalla on vaikea  levittää.   Voit  myös   levittää liisterin tapetin  takapinnalle   perinteiseen  tapaan ilman erillistä vettymisaikaa .  Kiinnitä vuota seinälle ja   jätä   muutama  senttimetri   työskentelyvaraa   yläosaan.  Tarkista,   että tapetti  on  pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/lastalla  keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan  ala-  ja  yläreunat puhtaiksi.   Kiinnitä   seuraava   vuota puskusaumaan edellisen kanssa.  Työn edetessä pyyhi vuodat välittömästi kauttaaltaan, jotta  mahdolliset  liisteritahrat poistuvat tapetin pinnalta. Käytä pyyhintään kosteaa , pehmeää ja puhdasta sientä / rättiä. Älä hankaa. 
 
Reklamaatiot:  Jos  rullia avattaessa tai  työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava   yhteys tapetin    myyjään.      Mikäli  työtä  jatketaan   ongelmista  huolimatta, hyväksytään  samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida.     Jos tapettiin tulee kuplia ,    saumat   jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.
 
Liisteri: Kuitutapeteille tarkoitetut liisterit 
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