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Eijffinger työohje kuitupohjaiset vinyylitapetit             


Tarkistathan, että työohje on ko. mallistolle ja että kaikissa rullat ovat samaa painoerää. Pidä etiketit tallessa
lisätilauksia ja reklamaatiotilanteita varten, kunnes työ on valmis. Tarkista myös värisävy ja ettei vuodissa
ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. painovirheistä ei voi reklamoida
tapetoinnin jälkeen. Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien mahdollista leikkaamista. Huolehdi, että
tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva. Vältä vetoa ja sulje ilmastointilaitteet tapetoitavassa
tilassa. Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Valitse kuitutapetille soveltuva pohjamaali, jotta maali ei kuitutapettiliiman vaikutuksesta sula alustassa
ja aiheuta virheitä lopputulokseen.

Huolehdi, että yksiväristen mallien kohdalla kaikki vuodat tulee asentaa seinälle ohjeen mukaisesti
Kokoelmissa voi olla yksivärisiä malleja, jotka asennetaan seinälle vuorotellen erisuuntaisesti.
Rullaetiketissä on tällöin kääntökohdistusmerkintä (kaksi nuolta ylös-alas vierekkäin)

Levitä tasaisesti kuitutapeteille tarkoitettua tapettiliisteriä tai liimaa seinälle telalla max 2-3 vuodan leveydelle kerrallaan. Käytä pensseliä paikkoihin, joihin telalla on vaikea levittää. Kuitutapetti voidaan liisteröidä myös perinteisesti, mutta se ei vaadi erillistä vettymisaikaa. 

Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla/-lastalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja yläreunat puhtaiksi. Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön.  

Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaumaan edellisen kanssa levittämällä esim. boordiliimaa edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi vuodat välittömästi kauttaaltaan, jotta mahdolliset liisteritahrat ja väriainepölyt poistuvat tapetin pinnalta. Käytä pyyhintään kosteaa, pehmeää ja puhdasta kangasliinaa. Vältä hankaamista.

MASTERPIECE kirjan mallit 358010-358013 on seinällä kohdistettava tapetti. Kuvio on laskeva 13,25 cm eli jokainen vuota pitää sovittaa edellisen viereen seinällä. 

Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapettivirhe vaan tilanne johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai 
epäsuotuisista työolosuhteista.
 
Liisterisuositus: kuitutapeteille tarkoitetut liisterit 
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