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Natural Wallcoverings luonnonkuitutapettien työohje


Huolehdi , että  tapetoitava pinta on tasainen, siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.  Vältä vetoa ja sulje ilmastointilaitteet 
tapetoitavassa tilassa .  Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.
Luonnontuotteena Natural Wallcoverings tapetit eivät koskaan ole täysin “yksilaatuisia”. Luonteeseen kuuluu, että väri- ja struktuurieroja esiintyy. Myös saumat jäävät aina näkyviin enemmän kuin tavallisissa tapeteissa. 
Tarkista, että tuote vastaa tilattua ja että rullat ovat silmämääräisesti laadultaan kunnossa. 

Tarkista kunto myös työn edetessä kahden ensimmäisen vuodan asennuksen jälkeen. 

Vuotia leikatessa voit hakea vuotien parasta väriyhteensopivuutta asettamalla eniten toisiaan muistuttavat vuodat rinnakkain. 

Kiinnitykseen suositellaan Kiilto Kombi liisteriä tai muuta vahvoille paperipohjaisille tapeteille tarkoitettua kiinnitysainetta.  Kiinnittyvyyden varmistamiseksi voi lisätä liisterin joukkoon max. 10% puuliimaa tai tekstiilitapettiliimaa. Pyyhi liisterijäämät tapetin pinnasta heti vuodan kiinnittämisen jälkeen. Älä kuitenkaan hankaa. 
Levitä liisteriä tasaisesti, huolehdi että reunat tulevat hyvin liisteröidyiksi. Vettymisaika 5-10min. Tuote 303080 ja 310703 max.  vetytys 5 minuuttia. 

Tapetoi muuten normaalisti . Vain korsipinnoissa, joissa käytetty pitkiä poikkittaiskorsia,  tapetointi ylikulman ei välttämättä onnistu. 
Kiinnitysainesuositus: Kiilto Kombi
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