Työohje Galerie – kuitupohjaisille vinyylitapeteille
	         


Tarkista, että työohje on ko. mallistolle ja kaikissa rullissa on sama sarja-painosnumero ja oikea värisävy ja 
että vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym. virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin
jälkeen. Taltioi etiketit, kunnes työ on valmis, mahdollisia lisätilauksia ja reklamaatiotilanteita varten.  

Rullaetikeistä löytyy tärkeä tieto materiaalista ja kuviosovituksesta.

Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien leikkaamista, mikäli et leikkaa kuvioita seinällä rullasta. 
Huolehdi, että tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.  Vältä vetoa ja sulje mahdolliset 
ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa.  

Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi. 
Kuitutapetteja käytettäessä on hyvä kiinnittää huomioita myös pohjamaalin valintaan, jotta maali ei 
kuitutapettiliiman vaikutuksesta sula alustassa ja mahdollisesti aiheuta virheitä lopputulokseen.

Tapeteissa, joissa on metalliväreillä tehtyjä efektejä, on painoväreistä tuleva ominaishaju, joka haihtuu huonetilassa. 


Levitä non-woven tapettiliisteriä seinälle telalla n. 2-3 vuodan leveydelle kerrallaan. Voit edetä myös reilu vuodan verran kerrallaan. Käytä pensseliä paikkoihin, joihin telalla on vaikea levittää. Voit myös levittää liisterin tapetin takapinnalle perinteiseen tapaan ilman erillistä vettymisaikaa. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla tai lastalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja yläreunat puhtaiksi.  Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön. Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaumaan edellisen kanssa levittämällä esim. boordiliimaa uuden vuodan alle jäävään reunaan.  Pyyhi mahdolliset liima/liisteritahrat heti pois kostealla, pehmeällä, puhtaalla sienellä tai kankaalla. Pidä rätti puhtaana.   Vältä hankaamista. 


Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista. 

Liisterisuositus: Kuitutapeteille tarkoitetut liisterit 
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