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Komar

Kuitukuvatapetit, 4-8 osaiset

Bl





1. Asennuspinnan tulee olla tasainen, tasavärinen, puhdas ja tapetoinnille sopiva. Kuitutapetin alle soveltuvista pohjamaaleista lisätietoa maalitehtailta. Ihanteellinen asennuslämpötila on n. 20 astetta – sulje ilmastointilaitteet ja vältä vetoa. Liian nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa rakoja saumojen väleihin. 

2. Aseta palat ennen asennuksen aloittamista lattialle rinnakkain ja tarkista, että tuotteessa / kuviossa ei ole virheitä. Asennuksen jälkeen painovirheistä / värieroista ei voi reklamoida. 

3. Tee vatupassia hyväksi käyttäen seinälle linjaviivat asennuksen helpottamiseksi.

4. Levitä telalla ja pensselillä kuitutapeteille soveltuvaa kiinnitysainetta suoraan seinäpintaan. Tasoita palat kuivalla rätillä, tapettiharjalla tai – lastalla seinään ylhäältä alas ja keskeltä reunoille ulottuvin vedoin. Palat asennetaan puskusaumaan kiinni toisiinsa.  Pyyhi välittömästi saumoista / reunoista tapetin pintaan tuleva kiinnitysaine kostealla rätillä. Pidä rätti puhtaana. Älä hankaa. 

5. Käytä tuotteiden mukana olevaa liisteriä. Pussin sisältö( 100g ) lisätään 2 litraan kylmää vettä.
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