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Käyttöturvatiedote 
91/155/EWG mukaisesti 


1.Tuote ja yritystiedot 
Kaupallinen nimi :		Easy Cover

Valmistuttaja			Duro Sweden AB
			Durovägen 15
			806 Gävle
			Sweden
			Phone: +46-(0)26-656500
			Telefax: +46-(0)26-656501

Maahantuoja			Studio-Décor Oy 
			Harkkotie 1
			33470 Ylöjärvi , Suomi
			puh +358 3 3457400

Käyttö:			Seinien tasoittaminen sisätiloissa 


2.Koostumus / Ainesosien erittely
Kemiallinen rakenne:		Lasikuitukangas, modifioitu urea
			Hartsi , orgaaninen sidosaine

Vaaralliset ainesosat :		Ei ole


3.Mahdolliset riskit
Mahdolliset riskit:		Ei tunnettuja riskejä


4.Ensiaputoimenpiteet
Yleisohjeet	:		Ei erityistarpeita tiedossa

Ihokontakti	:		Jäämät pestään saippuavedellä

Silmäkontakti :	Mikäli tuotetta joutuu silmään, huuhtele juoksevan vedellä alla. Oireiden jatkuessa hakeudu lääkärin hoitoon. 


5. Palotorjuntatoimenpiteet 
Soveltuvat sammutusmetodit :	Hiilidioksidi, sammutinjauhe, vaahto tai vesisuihku.

Soveltumattomat sammutustavat:	Ei rajoituksia 
Aineesta johtuvat muut vaarat:	Tulipalossa voi vapautua:
			Hiilimonoksidi
			Typpioksidi (NOx)

			Tuotteen paloluokitus  seinällä EN 13501:2002:
			B-s1, d0 


6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Puhdistustoimenpiteet:		Ei tarvetta erityistoimenpiteille


7. Käsittely ja varastointi
Käsittely:	Ei erityistarpeita. Tuote sisältää lasikuitua- herkkäihoisten suositeltava käyttää suojakäsineitä.

Varastointi:			Säilytys kuivassa tuotteen laadun pysymiseksi

Turvallinen varastointi:		Max. 2 vuotta kuivassa varastossa. 
			Ei kemiallisia muutoksia 

Paloluokitus :		Syttyvä. Seinälle asennettuna ks. kohta 5.


8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet
Hygieniatoimet :	Hyvän työtavan mukainen valmistautuminen. Suojakäsineet, käsien pesu ennen taukoja ja työn jälkeen

Käsien suojaus :		Herkkäihoisten hyvä suojautua hansikkailla


9. Fysikaaliset ja kemialliset perusominaisuudet 
Olomuoto:			Kiinteä
Väri:			Beige.
Haju:			Hajuton
Sulamispiste	:		Ei tietoja käytettävissä / ei määritettävissä
Kiehumispiste :		Ei tietoja käytettävissä / ei määritettävissä
Liukoisuus :			550°C orgaanisille yhdisteille
Itsesyttyvyys:		Tuote ei ole itsesyttyvä
Räjähdysvaara:		Tuote ei ole räjähtävä
Suhteellinen tiheys:		0,9 g/cm3.
pH-arvo(10% in H2O):		noin 8
Liukoisuus:			Ei liukeneva
Haihtuminen:		Ei tietoja käytettävissä / ei määritettävissä


10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vaaralliset reaktiot :		Ei tiedossa 

Yhteensopimattomat materiaalit:	Ei tiedossa 


11. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Akuutti myrkyllisyys nieltynä:	Ei määriteltävissä 

Ihoärsytys :	Pitkäaikaisessa ihokontaktissa ärsytystä voi esiintyä. Vältä pitkäaikaista ihokontaktia. Käytä suojakäsineitä. 

Silmä-ärsytys:	Lievästi ärsyttävä. Ei vaadi merkitsemistä.  
	Vältä tuotejäämän joutumista silmiin. 

Muuta  myrkyllisistä vaikutuksista:	Oikein käytettynä, ei tietoa myrkkyvaikutuksista. 


12. Yleiset ekologiatiedot
Ainesosat:			Tuotteen pääainesosat ovat : CaCO3, SiO2,
			AlO3.


13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
Tuote:	Jätteet ja tuotejäämät hävitetään paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti 

Jätenimike:	10 11 03, lasikuitujäte


14. Kuljetustiedot
Yleistä 	:		Ei vaarallinen aine.
			Suojattava kosteudelta


15. Lainsäädäntö
			Kemiallista turvallisuusmääritystä ei tehty

16. Lisätiedot
Lähdetiedot:	Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia. 




